minYYMMDD.csv
I file minYYMMDD.csv contengono le misure ad intervalli di 5 minuti. Dal nome del file è possibile risalire al giorno  a cui si riferiscono le misure:
YY = Anno
MM = Mese
DD = giorno
I nomi dei campi all’interno del file csv sono i seguenti:
CSV	Descrizione	
Datum	Data: DD/MM/YY (giorno, mese, anno)	
Uhrzeit	Ora: hh:mm:ss (ore 00-23, minuti, secondi)	
WR	Inverter: numero progressivo inverter	
Pac	Potenza istantanea lato AC [W]	
DaySum	Energia giornaliera totale (somma progressiva) [Wh]	
Status	Codice di stato trasmesso dall’inverter	
Error	Codice di errore trasmesso dall’inverter	
Pdc1	Potenza istantanea lato DC stringa 1 (inverter multistringa) [W]	
Pdc2	Potenza istantanea lato DC stringa 2 (inverter multistringa) [W]	
Udc1	Tensione lato DC stringa 1 (inverter multistringa) [V]	
Udc2	Tensione lato DC stringa 2 (inverter multistringa) [V]	
Temp	Temperatura dell’inverter [°C]	
Uac	Tensione lato AC [V]	
I campi con sfondo grigio si ripetono per ogni inverter. Se l’inverter non è multistringa si troveranno solo i campi Pdc1 e Udc.
Nel caso in cui nell’impianto siano installati anche sensori di temperatura dei pannelli, irraggiamento, temperatura ambiente e anemometri i campi si possono trovare le seguenti colonne:
CSV	Descrizione	
SolIrr	Irraggiamento solare [W/m²]	
TmpMod	Temperatura dei moduli [°C]	
TmpAmb	Temperatura ambiente [°C]	
Wind	Velocità del vento [m/s]	
DaySumIrr	Energia giornaliera totale del sensore di irr.